**Közbeszerzési Dokumentumok**

**a**

**Környe Község Önkormányzata**

**által, az alábbi beszerzési tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárásban**

*„A környei Rózsa utca, a Hunyadi utca, a Nyugati lakótelep és a Rákóczi utca egyes szakaszainak felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése és megvalósulási terv készítése a dokumentációban meghatározottak szerint”*

**Környe, 2016.**

TARTALOMJEGYZÉK

**I. Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatos információ, valamint iratjegyzék a csatolandó igazolásokról és nyilatkozatokról**

**II. Műszaki leírás**

**III. Nyilatkozatminták**

**IV. Kivitelezési szerződés tervezete**

**I. Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatos információ, valamint iratjegyzék a csatolandó igazolásokról és nyilatkozatokról**

Az ajánlatot az ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteniük és benyújtaniuk.

Az ajánlatkérő a Kbt. 57. §-ának (1) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell az ajánlat részeként becsatolni:

* az ajánlattételi felhívás 12.b) pontjában előírt iratok a kizáró okok tekintetében,
* az ajánlattételi felhívás 13.3) pontjában előírt iratok az alkalmasság igazolása tekintetében,
* az ajánlattételi felhívás 25) pontjában előírt iratok,
* az ajánlattételi felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt egyéb iratok.

**II. Műszaki leírás**

**1. Rózsa utca (a Régiposta és a Hunyadi u. között)**

**1.1. Jelenlegi állapot**

- hossz: 583 m

- meglévő burkolat szélesség: 4,00 – 4,20m

A meglévő aszfaltburkolat állapota kismértékben töredezett. A burkolat szélessége a kétirányú forgalmat nem teszi lehetővé, ezért szélesítés indokolt. A burkolat oldalesés változási miatt szükség van kiegyenlítő réteg építésére.

**1.2. Javasolt műszaki beavatkozás**

**A vízszintes és magassági vonalvezetés nem változik, a javasolt beavatkozások a meglévő**

**burkolatot követik. Burkolat kiegyenlítéssel az oldalesés 2,0-2,5% között lesz, a hosszesés nem változik. A felújítási szakasz szelvényezése a Ságvári utca felől indul a Hunyadi utca felé.**

**1.2.1. Útépítés**

- burkolat megerősítése és szélesítése 5,50m-re, kétoldalt süllyesztett szegély beépítéssel

- burkolt kapubejárók, útcsatlakozások szintre emelése

- padkaépítés: 10cm vastag nemesített padka készítése 0,5m szélességben, 0/20-as dolomitból, 5%-os oldaleséssel kifelé

**1.2.1.1. Javasolt pályaszerkezet**

- burkolati rétegrend a meglévő burkolaton:

* 4 cm AC 11 aszfalt, kopó
* ~3cm AC 11 aszfalt, kötő kiegyenlítő rétegként
* meglévő burkolat

- burkolatszélesítési rétegrend:

* 4 cm AC 11 aszfalt, kopó
* ~3 cm AC 11 aszfalt, kötő (kiegyenlítő rétegként)
* 7 cm AC 22 aszfalt, kötő (alaprétegként)
* 20 cm M56 mechanikai stabilizáció
* 25 cm talajjavító/védőréteg

**1.2.2. Vízelvezetés**

A Hunyadi utca felőli bolt (FA abc) környezetében a vízelvezetés rendezése szükséges. 1 db víznyelő és D200mm-es KG-PVC cső beépítése javasolt , az ellenkező oldali árokba vezetéssel.

Árokprofilozás szükséges az utca elején bal oldalon.

**1.2.3. Közművek**

A szakaszon közmű kiváltásra nincs szükség. A meglévő közműaknák fedlapjait szintre kell emelni (19db).

**1.2.4. Forgalomtechnika**

A Ságvári Endre és a Rózsa utca kereszteződésében az *Elsőbbségadás kötelező* táblát *Állj, elsőbbségadás kötelező (STOP)* táblára kell cserélni. Egyéb tervezett beavatkozásra nincs szükség.

**2. Hunyadi utca (a Rózsa és a Belioannisz u. közötti szakasza)**

**2.1. Jelenlegi állapot**

- hossz: 237 m

- meglévő szélesség a Rózsa és a Bem József utcák között szakaszon: 4,20 – 5,00 m

- meglévő szélesség a Bem József és a Belioannisz utcák közötti szakaszon: 5,60 – 6,10 m

A meglévő aszfaltburkolat állapota leromlott. Sok helyen töredezett és megsüllyedt a burkolat, különösen a Bem József és a Belioannisz utcák közötti szakaszon. A Rózsa és a Bem József utca közötti szakasz állapota jobb, viszont a meglévő szélesség nem teszi lehetővé a kétirányú közlekedést. Az út kialakítása tetőszelvényes, két oldalon feliszapolódott földárok, helyenként burkolt árok található.

**2.2. Javasolt műszaki beavatkozás**

**A vízszintes és magassági vonalvezetés nem változik, a javasolt beavatkozások a meglévő**

**burkolatot követik. Az oldalesés változatlanul 2,0-2,5% közötti marad, a hosszesés szintén nem változik.**

**A felújítási szakasz szelvényezése a Rózsa utca felől indul a Belioannisz utca felé. A kezdőszelvény magába foglalja a Rózsa utca – Hunyadi utcai kereszteződést a 8m-es lekerekítő ívekkel együtt. A szelvényezés vége a Belioannisz utca csatlakozásánál kialakított kiemelt szegélynél van.**

**2.2.1. Útépítés**

- burkolat megerősítése és süllyesztett szegély beépítése mindkét oldalon: a Rózsa utca és a Bem József utcák között 5,50m-es , a Bem József és a Belioannisz utcák között 6,0m-es útszélesség kialakítása szükség szerint szélesítéssel

- lokális burkolat csere ~109m2 felületen, jellemzően a Bem József utca és a Belioannisz utcák közötti szakaszon

- kapubejárók helyreállítása: 1 db térköves kapubejáró szintre emelése, többi kapubejáró aszfaltos hozzájavítása 0,5-1,0m szélességben

- padkaépítés: 10cm vastag nemesített padka készítése 0,5m szélességben, 0/20-as dolomitból, 5%-os oldaleséssel kifelé

**2.2.1.1. Javasolt pályaszerkezet**

**Rózsa utca – Bem József utca közötti szakasz (110m hosszon)**

- burkolati rétegrend a meglévő burkolat felett:

* 4 cm AC 11 aszfalt, kopó
* ~3 cm AC 11 aszfalt, kötő kiegyenlítő rétegként
* meglévő burkolat

- burkolati rétegrend a szélesítés helyén:

* 4 cm AC 11 aszfalt, kopó
* ~3 cm AC 11 aszfalt, kötő (kiegyenlítő rétegként)
* 7 cm AC 22 aszfalt, kötő (alaprétegként)
* 20 cm M56 mechanikai stabilizáció
* 25 cm talajjavító/védőréteg

**Bem József utca - Belioannisz u. közötti szakasz (127m hosszon)**

- burkolati rétegrend a meglévő burkolat felett:

* 4 cm AC 11 aszfalt, kopó
* 5 cm AC 11 aszfalt, kötő (erősítő rétegként)
* meglévő burkolat

- lokális burkolatcsere psz-i rétegrend:

* 4 cm AC 11 aszfalt, kopó
* 5 cm AC 11 aszfalt, kötő (kiegyenlítő rétegként)
* 7 cm AC 22 aszfalt, kötő (alaprétegként)
* 20 cm M56 mechanikai stabilizáció

**2.2.2. Vízelvezetés**

- föld árok áthelyezése 59 m hosszon a Rózsa utca és a Bem József utca közötti szakaszon jobb oldalon, a burkolat szélesítése miatt

- Rózsa utcai kereszteződéstől induló bal oldali burkolt árok elbontása 16 m hosszon az útszélesítés miatt

- az elbontott burkolt árok helyén ’K’ szegély beépítése a Rózsa utcai lekerekítő ív (R=8m) és a kapubejáró között, 28 m hosszon. Víznyelő építése a kapubejáró előtt.

- vasbeton átereszek meghosszabbítása (összesen: 29 fm, Hunyadi-Bem J. utcák csomópontjaiban, jobb oldali árok áthelyezés miatti kapubejáróknál)

- a Bem J. utcai kereszteződésben a csapadékvíz elvezetéshez új tisztítóaknák elhelyezése szükséges, 2 db

**2.2.3. Közművek**

A szakaszon közmű kiváltásra nincs szükség. A meglévő közműaknák fedlapjait szintre kell emelni (3db).

**2.2.4. Forgalomtechnika**

Rózsa utca felől induló járda szélességének jelölése 20 m hosszon, sárga oldószeres felfestéssel.

Egyéb tervezett beavatkozásra nincs szükség. A meglévő KRESZ jelzőtáblák elhelyezése megfelelő.

**3. Nyugati lakótelep**

**3.1. Jelenlegi állapot**

- hossz: 46,6 m

- külső/jobb oldalon kiemelt szegély 34,3m hosszon

- belső/bal oldalon süllyesztett szegély

- meglévő burkolat szélessége a süllyesztett szegélyig: 4,20m

A meglévő aszfaltburkolat állapota leromlott, több helyen repedezett. A szegélyek állapota rossz, a süllyesztett szegélysorból hiányzik 5 méter hosszon a szegélykő. Az utca végénél a szomszédos fa gyökérzete helyenként feltörte az aszfaltburkolatot (púpos felület).

**3.2. Javasolt műszaki beavatkozás**

**A vízszintes és magassági vonalvezetés nem változik, a javasolt beavatkozások a meglévő**

**burkolatot követik. Az oldalesés változatlanul 2,0-2,5% közötti marad, a hosszesés szintén nem változik. Szelvényezés iránya az útcsatlakozástól indul.**

**3.2.1. Útépítés**

- burkolaterősítés az útcsatlakozásig

- 5 m burkolatszélesség létrehozása egyoldali szélesítéssel (+0,80m)

- lokális burkolat csere ~12m2 felületen

- meglévő kiemelt szegély átépítése a jobb oldalon, 34,3 m hosszon

- süllyesztett szegély pótlása 5m hosszon a bal oldalon, bontott szegélyből

- süllyesztett szegély építése jobb oldalon a lekerekítő ívben

- kapubejárók helyreállítása: aszfaltos hozzájavítása 0,5-1,0m szélességben

- padkaépítés: 15cm vastag föld padka készítése mindkét oldalon 0,5m szélességben humuszból, 5%-os oldaleséssel kifelé, padka füvesítése

**3.2.1.1. Javasolt pályaszerkezet**

- burkolati rétegrend a meglévő burkolaton

* 4+1 cm AC 11 aszfalt, kopó
* meglévő burkolat

- burkolatszélesítés psz-i rétegrend:

* 4+1 cm AC 11 aszfalt, kopó
* 7 cm AC 22 aszfalt, kötő (alaprétegként)
* 20 cm M56 mechanikai stabilizáció
* 25 cm talajjavító/védőréteg

- lokális burkolatcsere psz-i rétegrend:

* 4+1 cm AC 11 aszfalt, kopó
* 7 cm AC 22 aszfalt, kötő (alaprétegként)
* 20 cm M56 mechanikai stabilizáció

**3.2.2. Vízelvezetés**

Tervezett beavatkozás nem szükséges.

**3.2.3. Közművek**

A szakaszon közmű kiváltásra nincs szükség. A meglévő közműaknák fedlapjait szintre kell emelni (3db).

**3.2.4. Forgalomtechnika**

A jelenlegi *Elsőbbségadás kötelező* táblát *STOP táblára* javasolt cserélni, valamint 1 db *Zsákutcát jelölő tábla* oszloppal történő kihelyezése is szükséges.

**4. Rákóczi utca eleje**

**4.1. Jelenlegi állapot**

- hossz: 45 m

- keresztező útcsatlakozások a szakasz végén kétoldalt: 34m2 + 66m2

- meglévő burkolat szélessége: 4,20 – 4,30m

A meglévő aszfaltburkolat egyenetlen, állapota leromlott, több helyen repedezett, kátyúsodó felület jellemzi.

**4.2. Javasolt műszaki beavatkozás**

**Az utca elején az útcsatlakozás rendezése szükséges. A lekerekítő ívben kiemelt szegély építése, az épület és a szegély között járda kialakítása javasolt. A burkolat egyenetlenségét aszfalt kiegyenlítéssel helyre kell hozni. A kiegyenlített felület a végén egy rétegben új kopóréteget kap.**

**4.2.1. Útépítés**

- burkolat megerősítése és kiegyenlítése

- lokális burkolat csere ~36m2 felületen a kereszteződésben

- kiemelt szegély építése a lekerekítő ívben, 24m hosszon

- járdaépítés 15x2=30m2 felületen

- a szakasz végén a két oldalon lévő útcsatlakozás helyreállítása aszfalttal (34m2+66m2)

- padkaépítés: 10cm vastag nemesített padka készítése2x0,75m szélességben, 0/20-as dolomitból, 5%-os oldaleséssel kifelé

**4.2.1.1. Javasolt pályaszerkezet**

- burkolati rétegrend a meglévő burkolaton

* 4 cm AC 11 aszfalt, kopó
* 4 cm AC11 aszfalt kötő, kiegyenlítő rétegként
* meglévő burkolat

- járda:

* 4 cm AC 11 aszfalt, kopó
* 20 cm M56 burkolatalap

**4.2.2. Vízelvezetés**

A meglévő csapadékcsatorna, áteresz tisztítása szükséges (11fm).

**4.2.3. Közművek**

A szakaszon közmű kiváltásra nincs szükség. A meglévő közműaknák fedlapjait szintre kell emelni (6db).

**4.2.4. Forgalomtechnika**

A szakasz végén lévő keresztező útcsatlakozásokhoz *Elsőbbségadás kötelező* jelzőtábla kihelyezése szükséges.

**III. Nyilatkozatminták**

AJÁNLATI ADATLAP

(Felolvasólap)

**I. Ajánlattevő neve**:[[1]](#footnote-1)

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Telefon: ……………………………. Telefax:

E-mail:

**II.**

**1. A kért ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) összege:** ……………………………..,-Ft[[2]](#footnote-2)

**2. a) A vállalt jótállás időtartama:** …………………………….. hónap[[3]](#footnote-3)

**b) A késedelmi kötbér vállalt napi mértéke:** ……………………………..,- Ft/nap[[4]](#footnote-4)

.............................., 2016.……………………..

…...……..………..……………….

(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy meghatalmazotti aláírása

**Nyilatkozat**

**a Kbt. a 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakkal, valamint a biztosítékok határidőben való rendelkezésre bocsátásával, továbbá felelősségbiztosítással kapcsolatban**

Alulírott, ..........................................., mint a(z) ............................................... ajánlattevő (székhely: ......................................................) cégjegyzésre jogosultja vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom, hogy:

1) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, az abban foglalt feltételek szerint az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatás ellenében teljesítjük.

2) a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint *mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak / egyiknek sem* minősül[[5]](#footnote-5).

3) a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a teljesítési biztosítékot és a jótállási biztosítékot az előírt határidőig az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.

4) nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést fogunk kötni **/** a meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjeszti a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.[[6]](#footnote-6)

………..., 2016. ...............................

 ..........................................

(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy meghatalmazotti aláírása

**NYILATKOZAT**

**Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint**

Alulírott …………………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő elnevezése) képviselője úgy nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezetek kapacitására (is) támaszkodva kívánunk megfelelni:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, székhelye (címe)** | **Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével annak az alkalmassági követelménynek a megjelölése, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő a megjelölt szervezet erőforrására támaszkodik (Pl.: P/1).** |
|  |  |
|  |  |

…………………., 2016. ……….…… …..

 ..........................................

(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy meghatalmazotti aláírása

## Nyilatkozat a Kbt. 67. §-ának (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése szerint

Alulírott …………………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő elnevezése) képviselője úgy nyilatkozom, hogy nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k) és m) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.

………….., 2016. ………… ………..

 ..........................................

(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy meghatalmazotti aláírása

## Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-j), ka) és kc), valamint m) pontja szerinti kizáró okokról

Alulírott …………………………… (név), mint a(z) ……………………………… ajánlattevő képviselője úgy nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdésének g)-j), ka) és kc), valamint m) pontjában foglalt kizáró okok.

………….., 2016. ………… ………..

 ..........................................

(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy meghatalmazotti aláírása

## Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontja szerinti kizáró okokról

Alulírott …………………………… (név), mint a(z) ……………………………… ajánlattevő elnevezése képviselője úgy nyilatkozom, hogy:

1) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjával kapcsolatban kijelentjük, hogy társaságunk olyan társaságnak minősül, amely[[7]](#footnote-7)

* szabályozott tőzsdén jegyzett;
* szabályozott tőzsdén nem jegyzett.

Amennyiben a társaság szabályozott tőzsdén nem jegyzett, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjának ra-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatjuk be:[[8]](#footnote-8)

……………………….

………….., 2016. ………… ………..

 ..........................................

(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy meghatalmazotti aláírása

**Nyilatkozat a P/1., P/2. és M/1. számú alkalmassági követelménynek való megfelelésről**

Alulírott …………………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet/személy elnevezése) képviselője úgy nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 13.1. P/1. és P/2. pontjában, valamint a 13.3. M/1. pontjában előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, azoknak megfelelünk.

………….., 2016. ………… ………..

 ..........................................

(közös) ajánlattevő(k)/ alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet/személy(cégszerű vagy meghatalmazotti) aláírása

**SZAKMAI AJÁNLAT**

Alulírott …………………………… (név), mint a(z) ……………………………… (ajánlattevő elnevezése) képviselője úgy nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi szakmai ajánlatot tesszük:

1. A jelen beszerzés szerinti építési beruházás tekintetében … hónap jótállást vállalunk a teljesítési jegyzőkönyv aláírásától számítva.
2. …,-Ft/nap összegű napi késedelmi kötbért vállalunk arra az esetre, amennyiben a végteljesítési határidő tekintetében olyan okból esünk késedelembe, amelyért felelősek vagyunk.

………….., 2016. ………… ………..

 ..........................................

(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy meghatalmazotti aláírása

**Nyilatkozat**[[9]](#footnote-9)

**a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének *c)* pontja tekintetében**

**a P/1. alkalmassági feltétellel kapcsolatban**

Alulírott, ……………........…….………, mint a(z) …………………………………… (cégnév, székhely) *ajánlattevő* / *az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet*[[10]](#footnote-10)cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének *c)* pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)

**…………………………………..**

***ajánlattevő / az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet***[[11]](#footnote-11)

**teljes általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele** az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző utolsó két lezárt üzleti évben a következőképpen alakult:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ………. üzleti év (Pénznem : ……….) | ………. üzleti év (Pénznem : ……….) |
| Teljes általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétel | ……………………,- (nettó) | ……………………,- (nettó) |

………….., 2016. ………… ………..

…………………………………………

cégszerű vagy meghatalmazott általi aláírás

**IV. Szerződéstervezet**

1. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és meg kell adni az 1. pont szerinti adatokat. Nem elegendő, ha az ajánlattevők kizárólag az egyik ajánlattevőt vagy a közös ajánlattevők által adott konzorciumi elnevezést tüntetik fel. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a „konzorcium” nem jogképes szervezet, ezért a felolvasólapot közös ajánlattétel esetén úgy kell kitölteni, hogy abból egyértelmű legyen, hogy a közös ajánlattevők nyújtják be az ajánlatot. [↑](#footnote-ref-1)
2. A kért ellenszolgáltatás összegét úgy kell megadni, hogy az magában foglalja a felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét. [↑](#footnote-ref-2)
3. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy *„Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont a) alszempontjával kapcsolatban előírja, hogy az ajánlattevőknek minimum 36 havi jótállás kell vállalniuk. Az ajánlatkérő egyúttal felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 60 hónapot elérő, és az azt meghaladó mértékű jótállás az ajánlatok elbírálása során azonos (maximális) pontszámot kap.”* [↑](#footnote-ref-3)
4. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy *„Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont b) alszempontjával kapcsolatban előírja, hogy az ajánlattevőknek minimum 100.000,-Ft/nap összegű késedelmi kötbért kell vállalniuk. Az ajánlatkérő egyúttal felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a napi 300.000,-Ft-ot elérő, és az azt meghaladó mértékű napi késedelmi kötbér az ajánlatok elbírálása során azonos (maximális) pontszámot kap.”* [↑](#footnote-ref-4)
5. Kérjük, a megfelelő meghatározást egyértelműen megjelölni szíveskedjenek! [↑](#footnote-ref-5)
6. Kérjük, a megfelelő kijelentést egyértelműen megjelölni szíveskedjenek! [↑](#footnote-ref-6)
7. A megfelelő részt meg kell jelölni, vagy a nem kívánt részt törölni kell! [↑](#footnote-ref-7)
8. A 321/2015. (X: 30.) Korm.rendelet 8. §-ának ib) alpontjára figyelemmel, amennyiben az ajánlattevő szabályozott tőzsdén nem jegyzett, ugyanakkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjának ra-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen, akkor erről kell nyilatkozni. [↑](#footnote-ref-8)
9. **Jelen nyilatkozatot kizárólag ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmasságra vonatkozó részletes igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek kell benyújtania az ajánlatkérő ezirányú felhívását követő 5 munkanapon belül abban az esetben, amennyiben nem él az ajánlatkérő által nyújtott lehetőséggel, mely szerint az ajánlatkérő által előírt P/1. számú pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek ajánlattevő olyan tartalmú nyilatkozata útján felel meg, melyben kijelenti, hogy megfelel a P/1. számú alkalmassági követelménynek.** [↑](#footnote-ref-9)
10. A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. [↑](#footnote-ref-10)
11. A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. [↑](#footnote-ref-11)